附件：
[bookmark: _GoBack]拟采购的网络安全设备总价不超过115万，设备及软件清单如下，应征方可根据技术发展对基础技术要求进行优化建议。
拟采购网络安全设备清单
	序号
	设备名称
	技术参数要求
	数量
	单位

	1
	边界防火墙
	防火墙网络层吞吐量≥40G，并发连接≥2000万，每秒新建连接数≥45万；≥2U机箱，双电源；板载≥8个千兆电口，≥4个千兆光口，≥2个扩展插槽，1个Console口，2个USB接口；含五年硬件维保服务，应用识别库、URL分类特征库、病毒防护特征库、入侵防御特征库升级服务、威胁情报订阅服务五年。
	1
	台

	2
	入侵检测系统
	入侵检测最大混合流环境处理能力≥3Gbps，最大并发连接数≥500万，最大每秒新建连接数≥4万。≥2U机箱，双电源，≥1TB硬盘；板载≥4个千兆电口，≥4个千兆光口。五年软硬件质保服务。
	1
	台

	3
	入侵防御系统
	入侵防御最大网络层吞吐量≥30Gbps，最大并发连接数≥500万;最大每秒新建HTTP连接数≥5万。≥2U机箱，双电源，≥1TB硬盘；板载≥8个千兆电口（支持2组bypass），≥4个千兆光口。五年软硬件质保服务。
	1
	台

	4
	WEB应用防火墙
	WEB应用防火墙网络吞吐量≥12Gbps，HTTP吞吐量≥8Gbps，HTTP新建连接数≥95000/秒，HTTP并发连接数≥650万/秒，≥2U机箱，≥4TB硬盘，双电源，独立HA口、独立MGT管理口，≥4个千兆电口，≥4个千兆光口,≥1个console口，≥2个USB口，包含五年Web特征库服务，五年硬件质保服务。
	1
	台

	5
	日志审计系统
	日志采集处理均值≥6000EPS。系统采用国产CPU，国产操作系统授权，≥2U机箱，提供≥6千兆自适应电口，≥4千兆光口，≥2个扩展插槽，1个Console接口。系统采用双电源高可用设计，内置≥256GB mSATA卡，配备一块可插拔4TB SATA硬盘存储海量日志。包含35个日志源接入授权，覆盖主流设备与系统。产品提供五年硬件质保服务。
	1
	台



方案内容：应征方须依据项目主要设备需求，提供完整的建设方案。方案内容应包含但不限于：设备品牌型号、详细技术参数、数量、预算单价及含税总价、服务实施方案以及配置5年防护特征库，不低于5年的质保承诺。方案所涉设备须采用国产CPU及操作系统。若方案未明确上述内容，将按作废处理。
